ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΑΔΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η  α. α.   71/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2017)

Κ.Α. : 30.7131.13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.978,20€ με Φ.Π.Α.	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :
1.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3.	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
4.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
5.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
6.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
7.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
8.	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2017	

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 		ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2017)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΑΔΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

	Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης για το έτος 2017.
	Τα υπό προμήθεια υλικά είναι τα παρακάτω :
ΟΜΑΔΑ Α - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  -  ΣΤΥΛΟΙ
1.	Πινακίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας (Ρ-2) (35260000-4 Κωδ. Ε.Π.Π.)
2.	Πινακίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας (Ρ) (35260000-4 Κωδ. Ε.Π.Π.)
3.	Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (35260000-4 Κωδ. Ε.Π.Π.)
4.	Πληροφοριακές πινακίδες (31523200-0 Κωδ. Ε.Π.Π.)
5.	Πινακίδες ονοματοθεσίας επίστηλων (31523200-0 Κωδ. Ε.Π.Π.)
6.	Πινακίδες ονοματοθεσίας επιτοίχιων (31523200-0 Κωδ. Ε.Π.Π.)
7.	Πινακίδες αρίθμησης οικιών (31523200-0 Κωδ. Ε.Π.Π.)
8.	Στύλοι πινακίδων (34928472-7 Κωδ. Ε.Π.Π.)

ΟΜΑΔΑ Β - ΥΛΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (34928460-0 Κωδ. Ε.Π.Π. πλην κώνων)
1.	Ελαστικό κολωνάκι 30 – 45 και 75 cm (34928460-0 Κωδ. Ε.Π.Π.)
2.	Κώνοι ασφαλείας κυκλοφορίας 50 και 75 cm (34928460-0 Κωδ. Ε.Π.Π.)
3.	Καθρέπτες οδικής κυκλοφορίας (ακρυλικών) (38622000-1 Κωδ. Ε.Π.Π.)
4.	Φανάρι «αστραπή» με ηλιακό πάνελ (31612310-5 Κωδ. Ε.Π.Π.)

Τα υλικά που θα προμηθευτεί ο Δήμος αναφέρονται κατά κατηγορία στην τεχνική περιγραφή. Θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τους αντίστοιχους Ελληνικούς Κανονισμούς κατά είδος.

Τα προσφερόμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές-διαστάσεις, που αναφέρονται αναλυτικά ανά είδος στην τεχνική περιγραφή.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις αποθήκες της Υπηρεσίας, τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Η προμήθεια θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμής) και θα διέπεται από τις διατάξεις.
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117 
β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Καλαμάτας.

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή, αφού βεβαίως τα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης.

Η προμήθεια θα έχει διάρκεια δέκα μηνών. Η κάλυψη της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7131.13 του εγκεκριμένου Δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Η συνολική αξία της προμήθειας και για τις δύο ομάδες υλικών ανέρχεται στο ποσό των 49.978,20€, με Φ.Π.Α. 24%.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μπορούν να καλύψουν το σύνολο της προμήθειας ή να δοθούν ξεχωριστά για κάθε υλικό που περιγράφεται στη μελέτη.

Καλαμάτα     28/07/2017		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  	
Ο Συντάκτης

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.	Ο Τμηματάρχης	Ο Διευθυντής	

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 		ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2017)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΑΔΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ A - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΣΤΥΛΟΙ
1.	Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας (Ρ-2)
		Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας σύμφωνα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών, με μεμβράνη μεσαίας αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311. Η πινακίδα θα είναι απλής όψης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας οι διαστάσεις είναι κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς 0,60μ.
	Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).

2.	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας - Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης  

Για την προμήθεια πινακίδας ρυθμιστικής της κυκλοφορίας ή ένδειξης επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης, με μεμβράνη μεσαίας αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311.
	Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).
Για μία πινακίδα απλής όψης, σύμφωνα με τα παραπάνω, της οποίας οι διαστάσεις ανάλογα με το σχήμα της είναι οι παρακάτω:
α. για σχήμα τριγωνικό (Ρ-1), μήκος πλευράς 0,60μ.
β. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,40μ.
γ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,45μ.
δ. για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,45μ.

3.	Πληροφοριακή  πινακίδα 

	Πληροφοριακές πινακίδες οδών οι οποίες ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ, (Π.Τ.Π. Σ-301,Σ-304,Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311, Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήμανσης Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997), από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 3mm και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους. 
	Η διαμόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ευχερής προσαρμογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση.
		Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).

4.	Πινακίδα  ονοματοθεσίας επίστηλη
		Πινακίδα διπλής όψεως ονοματοθεσίας επίστηλης, που δημιουργείται από την ένωση δύο επιμέρους σχημάτων, ενός παραλληλόγραμμου 30Χ40 εκ. και ενός ισοσκελές τριγώνου βάσης 30 εκ.  και ύψους 15 εκ., Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311) από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 2mm, διπλής  όψης  μπλέ χρώματος  με αναγραφές ελληνικές (σε κίτρινο χρώμα) η ξενόγλωσσες (σε λευκό χρώμα),  με πλαίσιο λευκού χρώματος.

5.	Πινακίδα  ονοματοθεσίας επιτοίχια 

	Πινακίδα  ονοματοθεσίας επιτοίχια, διαστάσεων 30Χ50  σήμανσης οδών, σύμφωνα με τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311), από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 1mm, μονής  όψης με ελληνική (σε κίτρινο χρώμα) ή ξενόγλωσση γραφή   (σε λευκό χρώμα), με πλαίσιο λευκού χρώματος.

6.	Πινακίδα  αρίθμησης οικιών  

Πινακίδα αρίθμησης οικιών μπλε χρώματος, με κίτρινες ή λευκές αναγραφές, από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου AlMg2,  ελάχιστου πάχους 1mm και διαστάσεων 10Χ15 εκατ. Η εντός της πινακίδας αρίθμηση και το πλαίσιο πάχους 5mm θα είναι από λευκό χρώμα.

7.	Στύλος  πινακίδας 2΄΄ με λαμάκια
Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 60, πάχους τοιχωμάτων 3,2 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ.  Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει δύο (2) λαμάκια ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 30 cm επί 3 cm και πάχους 5 mm, τοποθετημένα υπό γωνία 90 ο και ηλεκτροσυγκολλημένα πάνω στο στύλο. Θα έχουν δύο τρύπες στις οποίες θα στερεωθεί η πινακίδα. Ο στύλος θα είναι από τη πλευρά που βρίσκονται τα λαμάκια κλειστός με τάπα.

8.	Στύλος  πινακίδας 2΄΄ χωρίς λαμάκια

Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 60, πάχους τοιχωμάτων 3,2 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ.  Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει βόλτες, ώστε με την κατάλληλη μούφα να έχει την δυνατότητα επέκτασης. 

9.	Στύλος  πινακίδας 1 1/2
	Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 48, πάχους τοιχωμάτων 2,9 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ.  Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει βόλτες, ώστε με την κατάλληλη μούφα να έχει την δυνατότητα επέκτασης. 

	ΟΜΑΔΑ Β - ΥΛΙΚΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

1.	Ελαστικό  κολωνάκι
Ελαστικό κυλινδρικό κολωνάκι σήμανσης οδού, το οποίο θα είναι  κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, άριστης ελαστικότητας που θα εξασφαλίζει την επαναφορά του στο αρχικό σχήμα και θέση μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο και με τις ακόλουθες μέγιστες διαστάσεις :
Ύψος  mm	300	450	750	
Διάμετρος mm 	75	80	80	
Διαστάσεις βάσης mm	D250	D200	D200	
Πλάτος αντανακλαστικού. mm	3Χ50	2Χ50	3X50	

2.	Κώνος  ασφαλείας κυκλοφορίας 50 και 75 cm
		Πλαστικός κώνος ασφάλειας οδού από μαλακό PVC, ολόσωμος, σε χρώμα φωσφορίζων κόκκινο, με δακτύλιο αντανακλαστικής μεμβράνης  και διαστάσεων περίπου : 
Ύψος  mm	500	750	
Διαστάσεις βάσης mm	300X300	460X460	
Πλάτος αντανακλ. mm	2X90	310	

3.	 Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας ακρυλικός
		Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας ακρυλικός, με αντοχή σε θραύση και στις καιρικές συνθήκες. Επίσης θα περιβάλλεται από πλαίσιο ενισχυμένο με προστατευτικό κάλυμμα μη ανάκλασης των ακτινών ηλίου (αντιθρομβωτικός) και θα είναι κυρτός ευρυγώνιος με ορατότητα μεγάλου εύρους .Ο καθρέπτης θα διαθέτει συνδετικό στέλεχος για την στερέωση του καθρέπτη. Η διάμετρος θα είναι 60 εκατ.
	
4.	Φανάρι «αστραπή» 200mm, με ηλιακό πάνελ

Προμήθεια φαναριού τύπου «αστραπή» 200χιλ το οποίο θα αποτελείται από έναν αναλάμπων φανό τύπου Fresnel, με τουλάχιστον 19 υψηλής έντασης LED και από μια θήκη στην πίσω πλευρά. Ο φανός θα αποτελείτε από ένα κέλυφος στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος, ανθεκτικά σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και σε συγκρούσεις.

Το σύστημα τροφοδοσίας του θα αποτελείται από ηλιακό πάνελ, επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V και ρυθμιστή φόρτισης.
Η μπαταρία θα βρίσκεται σε κουτί από πλαστικό υλικό ανθεκτικό σε UV ακτινοβολία.

Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά
Η παροχή ρεύματος θα είναι 12V
Θα διαθέτει τουλάχιστον 19 έντονα LED
Διάμετρος φανού 200mm
 Λειτουργία φλας
 Λειτουργία φλας 1Hz (60 φλας ανα λεπτό)
 Λειτουργία με φωτοκύτταρο

Καλαμάτα     28./07/2017		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  	
Ο Συντάκτης

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.	Ο Τμηματάρχης	Ο Διευθυντής	

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 		ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2017)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΑΔΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

       ΟΜΑΔΑ Α  - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΣΤΥΛΟΙ

Α/Α	Κωδ. αποθήκης	Είδος	Αριθμός 
Τιμολογίου	Είδος Μονάδος	Ποσότητα 	
1	001507	Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας (Ρ-2) πλευράς 0,60μ	1	ΤΕΜ	70	
2	001509	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας - Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης	2	ΤΕΜ	300	
3	002882	Προμήθεια πληροφοριακής πινακίδας	3	Μ2	85	
4	001512	Προμήθεια πινακίδας ονοματοθεσίας επίστηλη	4	ΤΕΜ	280	
5	001513	Προμήθεια πινακίδας ονοματοθεσίας επιτοίχια	5	ΤΕΜ	320	
6	001514	Προμήθεια πινακίδας αρίθμησης οικιών	6	ΤΕΜ	255	
7	001532	Προμήθεια Στύλου  πινακίδας 2’’ κόκκινου τύπου με λαμάκια	7	ΤΕΜ	200	
8	001533	Προμήθεια Στύλου  πινακίδας 2’’ κόκκινου τύπου	8	ΤΕΜ	50	
9	001534	Προμήθεια Στύλου  πινακίδας 11/2’’ κόκκινου τύπου	9	ΤΕΜ	145	

ΟΜΑΔΑ Β - ΥΛΙΚΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Α/Α	Είδος	Αριθμός Τιμολογίου	Είδος Μονάδος	Ποσότητα Προϋπολογισθείσα	
1	001519	Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 30cm	10	ΤΕΜ	9	
2	001520	Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 50cm	11	ΤΕΜ	310	
3	001521	Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 75cm	12	ΤΕΜ	115	
4	001522	Προμήθεια κώνου ασφαλείας κυκλοφορίας 50 cm	13	ΤΕΜ	140	
5	001523	Προμήθεια κώνου ασφαλείας κυκλοφορίας 75 cm	13	ΤΕΜ	20	
6	001527	Προμήθεια καθρεπτών ακρυλικών διασταυρώσεων διαμέτρου 60 cm	14	ΤΕΜ	15	
7	006784	Φανάρι «αστραπή» με ηλιακό πάνελ 	15	ΤΕΜ	7	

Καλαμάτα     28/07/2017			
Ο Συντάκτης			

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.			

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 		ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2017)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΑΔΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ A - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  /  ΣΤΥΛΟΙ

Α.Τ  1		Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας (Ρ-2) πλευράς 0,60μ

Προμήθεια πινακίδας ρυθμιστική της κυκλοφορίας σύμφωνα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών, με μεμβράνη μεσαίας αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311. Η πινακίδα θα είναι απλής όψης,  μεσαίας αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας οι διαστάσεις είναι κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς 0,60μ 
	Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ 	
	(Αριθμητικώς):	23,00 €	

Α.Τ  2 	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας - Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης  

Για την προμήθεια πινακίδας ρυθμιστικής της κυκλοφορίας ή ένδειξης επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης, με μεμβράνη μεσαίας αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311. 
Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).
Για μία πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας μεσαίας αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας οι διαστάσεις ανάλογα με το σχήμα της είναι οι παρακάτω:
α. για σχήμα τριγωνικό (Ρ-1), μήκος πλευράς 0,60μ.,
β. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,40μ.,
γ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,45μ.
δ. για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,45μ.

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)		
ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΕΚΑΕΞΙ  		
	(Αριθμητικώς):	16,00 €	 	

Α.Τ  3  	Πληροφοριακή  πινακίδα 

Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων οδών οι οποίες ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ, (Π.Τ.Π. Σ-301,Σ-304,Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311, Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήμανσης Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997), από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 2,5mm και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους.
Η διαμόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ευχερής προσαρμογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση.
Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΝΕΝΗΝΤΑ	
	(Αριθμητικώς):	90,00 €	

Α.Τ  4 		Πινακίδα  ονοματοθεσίας επίστηλη

Πινακίδα διπλής όψεως ονοματοθεσίας επίστηλη, που δημιουργείται από την ένωση δύο επιμέρους σχημάτων, ενός παραλληλόγραμμου 30Χ40 εκ. και ενός ισοσκελές τριγώνου βάσης 30 εκ. και ύψους 15 εκ., Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311) από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 2mm, διπλής όψης μπλέ χρώματος  με αναγραφές ελληνικές (σε κίτρινο χρώμα) η ξενόγλωσσες (σε λευκό χρώμα),  με πλαίσιο λευκού χρώματος.

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΩΔΕΚΑ	
	(Αριθμητικώς):	12,00 €	

Α.Τ  5 		Πινακίδα  ονοματοθεσίας επιτοίχια 

Πινακίδα  ονοματοθεσίας επιτοίχια, διαστάσεων 30Χ50 σήμανσης οδών, σύμφωνα με τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311), από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 1mm, μονής όψης με ελληνική (σε κίτρινο χρώμα) ή ξενόγλωσση γραφή (σε λευκό χρώμα), με πλαίσιο λευκού χρώματος. 

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΞΙ  	
	(Αριθμητικώς):	6,00 €	

Α.Τ  6 		Πινακίδα  αρίθμησης οικιών  

Πινακίδα αρίθμησης οικιών μπλε χρώματος, με κίτρινες ή λευκές αναγραφές, από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου AlMg2,  ελάχιστου πάχους 1mm και διαστάσεων 10Χ15 εκατ. Η εντός της πινακίδας αρίθμηση θα είναι κίτρινου χρώματος, ενώ το πλαίσιο πάχους 5mm θα είναι από λευκό χρώμα. 

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΝΑ 	
	(Αριθμητικώς):	1,00 €	

Α.Τ  7 		Στύλος  πινακίδας 2΄΄ με λαμάκια

Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 60, πάχους τοιχωμάτων 3,2 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ.  Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει δύο (2) λαμάκια ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 30 cm επί 3 cm και πάχους 5 mm, τοποθετημένα υπό γωνία 90 ο και ηλεκτροσυγκολλημένα πάνω στο στύλο. Θα έχουν δύο τρύπες στις οποίες θα στερεωθεί η πινακίδα. Ο στύλος θα είναι από τη πλευρά που βρίσκονται τα λαμάκια κλειστός με τάπα.

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ	
	(Αριθμητικώς):	29,00 €	

Α.Τ . 8 	 Στύλος  πινακίδας 2΄΄ χωρίς λαμάκια

Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 60, πάχους τοιχωμάτων 3,2 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ.  Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει βόλτες, ώστε με την κατάλληλη μούφα να έχει την δυνατότητα επέκτασης. 

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΗ 	
	(Αριθμητικώς):	26,00 €	

Α.Τ.  9 	 Στύλος  πινακίδας 1 ½

Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 48, πάχους τοιχωμάτων 2,9 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ.  Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει βόλτες, ώστε με την κατάλληλη μούφα να έχει την δυνατότητα επέκτασης. 

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ	
	(Αριθμητικώς):	19,00 €	

ΟΜΑΔΑ  Β - ΥΛΙΚΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Α.Τ.  10 	Ελαστικό κολωνάκι ύψους 30cm

Προμήθεια ελαστικού ολόσωμου κυλινδρικού κολωνακίου σήμανσης οδού, το οποίο θα είναι  κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, άριστης ελαστικότητας που θα εξασφαλίζει την επαναφορά του στο αρχικό σχήμα και θέση μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο και με τις ακόλουθες μέγιστες διαστάσεις :
Ύψος  mm	300	
Διάμετρος mm 	75	
Διαστάσεις βάσης mm	D250	
Πλάτος αντανακλαστικού. mm	3Χ50	

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   : ΔΕΚΑ
            (Αριθμητικώς) :  10,00 €

Α.Τ  11 	Ελαστικό κολωνάκι ύψους 45-50cm

Προμήθεια ελαστικού ολόσωμου κυλινδρικού κολωνακίου σήμανσης οδού, το οποίο θα είναι  κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, άριστης ελαστικότητας που θα εξασφαλίζει την επαναφορά του στο αρχικό σχήμα και θέση μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο και με τις ακόλουθες μέγιστες διαστάσεις :
Ύψος  mm	450-500	
Διάμετρος mm 	80	
Διαστάσεις βάσης mm	D200	
Πλάτος αντανακλαστικού. mm	2Χ50	

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   : ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ
            (Αριθμητικώς) :  14,00 €

Α.Τ . 12	Ελαστικό κολωνάκι ύψους 75cm

Προμήθεια ελαστικού ολόσωμου κυλινδρικού κολωνακίου σήμανσης οδού, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, άριστης ελαστικότητας που θα εξασφαλίζει την επαναφορά του στο αρχικό σχήμα και θέση μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο και με τις ακόλουθες μέγιστες διαστάσεις :
Ύψος  mm	750	
Διάμετρος mm 	80	
Διαστάσεις βάσης mm	D200	
Πλάτος αντανακλαστικού. mm	3X50	

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως)   : ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ
            (Αριθμητικώς) :  14,00 €

Α.Τ.  13 	Κώνος ασφαλείας κυκλοφορίας 50 cm

Προμήθεια πλαστικού κώνου ασφάλειας οδού από μαλακό PVC ολόσωμος, σε χρώμα φωσφορίζων κόκκινο, με δακτύλιο αντανακλαστικής μεμβράνης  και διαστάσεων περίπου : 

Ύψος  (mm) :500
Διαστάσεις βάσης (mm) : 300X300
Πλάτος αντανακλ. (mm) :2X90

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)		
ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΞΗ 		
	(Αριθμητικώς):	6,00 €
	 	
Α.Τ.  14	Κώνος ασφαλείας κυκλοφορίας 75 cm

Προμήθεια πλαστικού κώνου ασφάλειας οδού από μαλακό PVC ολόσωμος, σε χρώμα φωσφορίζων κόκκινο, με δύο δακτυλίους αντανακλαστικής μεμβράνης  και διαστάσεων περίπου: 

Ύψος mm : 750
Διαστάσεις βάσης mm : 460X460
Πλάτος αντανακλ. Mm : 310

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)	
	
ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΝΤΕΚΑ  		
	(Αριθμητικώς):	11,00 €	 	

Α.Τ.  15	Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας ακρυλικός 60 cm

Προμήθεια ακρυλικού καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας  πολύ μεγάλης αντοχής  σε θραύση και στην υπεριώδη ακτινοβολία ο οποίος  θα περιβάλλεται από πλαίσιο ενισχυμένο με προστατευτικό κάλυμμα μη ανάκλασης των ακτινών ηλίου (αντιθρομβωτικός) και θα είναι κυρτός ευρυγώνιος με ορατότητα μεγάλου εύρους .
Ο καθρέπτης θα διαθέτει συνδετικό στέλεχος για την στερέωση του. Η διάμετρος θα είναι 60 εκατ .και θα πληρεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ 		
	(Αριθμητικώς):	31,00 €	 	

Α.Τ.  16	Φανάρι «αστραπή» 200mm, με ηλιακό πάνελ

Προμήθεια φαναριού τύπου «αστραπή» 200χιλ το οποίο θα αποτελείται από έναν αναλάμπων φανό τύπου Fresnel, με τουλάχιστον 19 υψηλής έντασης LED και από μια θήκη στην πίσω πλευρά. Ο φανός θα αποτελείτε από ένα κέλυφος στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος, ανθεκτικά σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και σε συγκρούσεις.

Το σύστημα τροφοδοσίας του θα αποτελείται από ηλιακό πάνελ, επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V και ρυθμιστή φόρτισης.
Η μπαταρία θα βρίσκεται σε κουτί από πλαστικό υλικό ανθεκτικό σε UV ακτινοβολία.

Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά
Η παροχή ρεύματος θα είναι 12V
Θα διαθέτει τουλάχιστον 19 έντονα LED
Διάμετρος φανού 200mm
 Λειτουργία φλας
 Λειτουργία φλας 1Hz (60 φλας ανα λεπτό)
 Λειτουργία με φωτοκύτταρο
.

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  		
	(Αριθμητικώς:	470,00 €	 	

Καλαμάτα     28/07/2017		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  	
Ο Συντάκτης

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.	Ο Τμηματάρχης	Ο Διευθυντής	

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 		ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2017)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΑΔΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ Α - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΣΤΥΛΟΙ

Α/Α	Είδος	Αριθμός 
Τιμολογίου	Είδος Μονάδος	Ποσότητα Προϋπολογισθείσα	Ενδεικτική Τιμή Μονάδος	ΣΥΝΟΛΟ	
1	Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας (Ρ-2) πλευράς 0,60μ	1	ΤΕΜ	70	23	1.610,00	
2	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας - Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης	2	ΤΕΜ	300	16	4.800,00	
3	Προμήθεια πληροφοριακής πινακίδας	3	Μ2	85	90	7.650,00	
4	Προμήθεια πινακίδας ονοματοθεσίας επίστηλη	4	ΤΕΜ	280	12	3.360,00	
5	Προμήθεια πινακίδας ονοματοθεσίας επιτοίχια	5	ΤΕΜ	320	6	1.920,00	
6	Προμήθεια πινακίδας αρίθμησης οικιών	6	ΤΕΜ	255	1	255,00	
7	Προμήθεια Στύλου  πινακίδας 2’’ κόκκινου τύπου με λαμάκια	7	ΤΕΜ	200	29	5.800,00	
8	Προμήθεια Στύλου  πινακίδας 2’’ κόκκινου τύπου	8	ΤΕΜ	50	26	1.300,00	
9	Προμήθεια Στύλου  πινακίδας 11/2’’ κόκκινου τύπου	9	ΤΕΜ	145	19	2.755,00	
				ΣΥΝΟΛΟ                             29.450,00	
				Φ.Π.Α 24%	7.068,00	
			       ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ                    36.518,00	

ΟΜΑΔΑ Β - ΥΛΙΚΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Α/Α	Είδος	Αριθμός Τιμολογίου	Είδος Μονάδος	Ποσότητα Προϋπολογισθείσα	Ενδεικτική Τιμή Μονάδος	ΣΥΝΟΛΟ	
1	Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 30cm	10	ΤΕΜ	9	10	90,00	
2	Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 45-50cm	11	ΤΕΜ	310	14	4.340,00	
3	Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 75cm	12	ΤΕΜ	115	14	1.610,00	
4	Προμήθεια κώνου  ασφαλείας κυκλοφορίας 50 cm	13	ΤΕΜ	140	6	840,00	
5	Προμήθεια κώνου  ασφαλείας κυκλοφορίας 75 cm	14	ΤΕΜ	20	11	220,00	
6	Προμήθεια καθρεπτών ακρυλικών διασταυρώσεων διαμέτρου 60 εκ	15	ΤΕΜ	15	31	465,00	
7	Φανάρι «αστραπή» με ηλιακό πάνελ	16	ΤΕΜ	7	470	3.290,00	
				ΣΥΝΟΛΟ		10.855,00	
				Φ.Π.Α. 24%	2.605,00	
			                   ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ          13.460,20	

Καλαμάτα     ……../07/2017		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  	
Ο Συντάκτης

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.	Ο Τμηματάρχης	Ο Διευθυντής	

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 		ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2017)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΑΔΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ A -  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  / ΣΤΥΛΟΙ
Α.Τ  1	Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας (Ρ-2) πλευράς 0,60μ

Προμήθεια πινακίδας ρυθμιστική της κυκλοφορίας σύμφωνα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών, με μεμβράνη μεσαίας αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311. Η πινακίδα θα είναι απλής όψης,  μεσαίας αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας οι διαστάσεις είναι κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς 0,60μ 
Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   :  ………………………………………………………………..
            (Αριθμητικώς) :   ………………….  €
	
Α.Τ  2	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας - Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης  

Για την προμήθεια πινακίδας ρυθμιστικής της κυκλοφορίας ή ένδειξης επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης, με μεμβράνη μεσαίας αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311. 
Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).
Για μία πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας μεσαίας αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας οι διαστάσεις ανάλογα με το σχήμα της είναι οι παρακάτω:
α. για σχήμα τριγωνικό (Ρ-1), μήκος πλευράς 0,60μ.,
β. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,40μ.,
γ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,45μ.
δ. για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,45μ.  

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο) 		
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   :  ………………………………………………………………..
            (Αριθμητικώς) :   ………………….  €

Α.Τ  3	Πληροφοριακή πινακίδα 

Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων οδών οι οποίες ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ, (Π.Τ.Π. Σ-301,Σ-304,Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311, Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήμανσης Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997), από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 2,5mm και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους.
Η διαμόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ευχερής προσαρμογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση.
Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   :  ………………………………………………………………..
            (Αριθμητικώς) :   ………………….  €	
	
Α.Τ  4	Πινακίδα ονοματοθεσίας επίστηλη

Πινακίδα διπλής όψεως ονοματοθεσίας επίστηλη, που δημιουργείται από την ένωση δύο επιμέρους σχημάτων, ενός παραλληλόγραμμου 30Χ40 εκ. και ενός ισοσκελές τριγώνου βάσης 30 εκ.  και ύψους 15 εκ., Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311) από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 2mm, διπλής  όψης μπλέ χρώματος με αναγραφές ελληνικές (σε κίτρινο χρώμα) η ξενόγλωσσες (σε λευκό χρώμα),  με πλαίσιο λευκού χρώματος.

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   :  ………………………………………………………………..
            (Αριθμητικώς) :   ………………….  €
	
Α.Τ  5	Πινακίδα ονοματοθεσίας επιτοίχια 

Πινακίδα  ονοματοθεσίας επιτοίχια, διαστάσεων 30Χ50  σήμανσης οδών, σύμφωνα με τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311), από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 1mm, μονής  όψης με ελληνική (σε κίτρινο χρώμα) ή ξενόγλωσση γραφή   (σε λευκό χρώμα), με πλαίσιο λευκού χρώματος. 

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   :  ………………………………………………………………..
            (Αριθμητικώς) :   ………………….  €
	
Α.Τ  6	Πινακίδα  αρίθμησης οικιών  

Πινακίδα αρίθμησης οικιών μπλε χρώματος, με κίτρινες ή λευκές αναγραφές, από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου AlMg2,  ελάχιστου πάχους 1mm και διαστάσεων 10Χ15 εκατ. Η εντός της πινακίδας αρίθμηση θα είναι κίτρινου χρώματος, ενώ το πλαίσιο πάχους 5mm θα είναι από λευκό χρώμα. 

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   :  ………………………………………………………………..
            (Αριθμητικώς) :   ………………….  €
	
Α.Τ  7     Στύλος πινακίδας 2΄΄ με λαμάκια

Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 60, πάχους τοιχωμάτων 3,2 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ.  Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει δύο (2) λαμάκια ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 30 cm επί 3 cm και πάχους 5 mm, τοποθετημένα υπό γωνία 90 ο και ηλεκτροσυγκολλημένα πάνω στο στύλο. Θα έχουν δύο τρύπες στις οποίες θα στερεωθεί η πινακίδα. Ο στύλος θα είναι από τη πλευρά που βρίσκονται τα λαμάκια κλειστός με τάπα.

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  …………………………………………………………… 
             (Αριθμητικώς):  …………………….. €

Α.Τ . 8    Στύλος πινακίδας 2΄΄ χωρίς λαμάκια

Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 60, πάχους τοιχωμάτων 3,2 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ.  Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει βόλτες, ώστε με την κατάλληλη μούφα να έχει την δυνατότητα επέκτασης.

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  …………………………………………………………… 
             (Αριθμητικώς):  …………………….. €

Α.Τ  9	Στύλος πινακίδας 1 ½

Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 48, πάχους τοιχωμάτων 2,9 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ.  Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει βόλτες, ώστε με την κατάλληλη μούφα να έχει την δυνατότητα επέκτασης. 

Για ένα τεμάχιο   (1 τεμάχιο)
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  …………………………………………………………… 
             (Αριθμητικώς):  …………………….. €
………….………………..
								    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 		ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2017)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΑΔΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ  Β - ΥΛΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Α.Τ.  10          Ελαστικό  κολωνάκι  ύψους 30cm

Προμήθεια ελαστικού ολόσωμου κυλινδρικού κολωνακίου σήμανσης οδού, το οποίο θα είναι  κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, άριστης ελαστικότητας που θα εξασφαλίζει την επαναφορά του στο αρχικό σχήμα και θέση μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο και με τις ακόλουθες μέγιστες διαστάσεις :
Ύψος  mm	300	
Διάμετροι mm 	75	
Διαστάσεις βάσης mm	D250	
Πλάτος αντανακλαστικού. mm	3Χ50	

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   :  ………………………………………………………………..	
            (Αριθμητικώς) :   ………………….  €	

Α.Τ.  11	Ελαστικό  κολωνάκι ύψους 45-50cm

Προμήθεια ελαστικού ολόσωμου κυλινδρικού κολωνακίου σήμανσης οδού, το οποίο θα είναι  κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, άριστης ελαστικότητας που θα εξασφαλίζει την επαναφορά του στο αρχικό σχήμα και θέση μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο και με τις ακόλουθες μέγιστες διαστάσεις :
Ύψος  mm	450-500	
Διάμετροι mm 	80	
Διαστάσεις βάσης mm	D200	
Πλάτος αντανακλαστικού. mm	2Χ50	

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   :  ………………………………………………………………..	
            (Αριθμητικώς) :   ………………….  €	

Α.Τ.  12	Ελαστικό  κολωνάκι ύψους 75cm

Προμήθεια ελαστικού ολόσωμου κυλινδρικού κολωνακίου σήμανσης οδού, το οποίο θα είναι  κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, άριστης ελαστικότητας που θα εξασφαλίζει την επαναφορά του στο αρχικό σχήμα και θέση μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο και με τις ακόλουθες μέγιστες διαστάσεις :
Ύψος  mm	750	
Διάμετροι mm 	80	
Διαστάσεις βάσης mm	D250	
Πλάτος αντανακλαστικού. mm	3X50	

Για ένα τεμάχιο   (1 τεμάχιο)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   :  ………………………………………………………………..	
            (Αριθμητικώς) :   ………………….  €	

Α.Τ.  13	Κώνος  ασφαλείας κυκλοφορίας 50 cm

Προμήθεια πλαστικού κώνου ασφάλειας οδού από μαλακό PVC ολόσωμου, σε χρώμα φωσφορίζων κόκκινο, με δακτύλιο αντανακλαστικής μεμβράνης  και διαστάσεων περίπου : 

Ύψος  (mm) :500
Διαστάσεις βάσης (mm) : 300X300
Πλάτος αντανακλ. (mm) :2X90

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)		
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   :  ………………………………………………………………..
            (Αριθμητικώς) :   ………………….  €
	
Α.Τ.  14	Κώνος  ασφαλείας κυκλοφορίας 75 cm

Προμήθεια πλαστικού κώνου ασφάλειας οδού από μαλακό PVC ολόσωμοι, σε χρώμα φωσφορίζων κόκκινο, με δύο δακτυλίους αντανακλαστικής μεμβράνης  και διαστάσεων περίπου:

Ύψος  mm : 750
Βάρος gr : 2800
Διαστάσεις βάσης mm : 400X400
Πλάτος αντανακλ. Mm : 110

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)	
	
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   :  ………………………………………………………………..
            (Αριθμητικώς) :   ………………….  €
	
Α.Τ.  15	Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας ακρυλικός 60 cm

Προμήθεια ακρυλικού καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας  πολύ μεγάλης αντοχής  σε θραύση και στην υπεριώδη ακτινοβολία ο οποίος  θα περιβάλλεται από πλαίσιο ενισχυμένο με προστατευτικό κάλυμμα μη ανάκλασης των ακτινών ηλίου (αντιθρομβωτικός) και θα είναι κυρτός ευρυγώνιος με ορατότητα μεγάλου εύρους .
Ο καθρέπτης θα διαθέτει συνδετικό στέλεχος για την στερέωση του. Η διάμετρος θα είναι 60 εκατ .και θα πληρεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   :  ………………………………………………………………..
            (Αριθμητικώς) :   ………………….  €
	
Α.Τ.  16	Φανάρι «αστραπή» 200mm, με ηλιακό πάνελ

Προμήθεια φαναριού τύπου «αστραπή» 200χιλ το οποίο θα αποτελείται από έναν αναλάμπων φανό τύπου Fresnel, με τουλάχιστον 19 υψηλής έντασης LED και από μια θήκη στην πίσω πλευρά. Ο φανός θα αποτελείτε από ένα κέλυφος στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος, ανθεκτικά σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και σε συγκρούσεις.

Το σύστημα τροφοδοσίας του θα αποτελείται από ηλιακό πάνελ, επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V και ρυθμιστή φόρτισης.
Η μπαταρία θα βρίσκεται σε κουτί από πλαστικό υλικό ανθεκτικό σε UV ακτινοβολία.

Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά
Η παροχή ρεύματος θα είναι 12V
Θα διαθέτει τουλάχιστον 19 έντονα LED
Διάμετρος φανού 200mm
 Λειτουργία φλας
 Λειτουργία φλας 1Hz (60 φλας ανα λεπτό)
 Λειτουργία με φωτοκύτταρο

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   :  ………………………………………………………………..
            (Αριθμητικώς) :   ………………….  €

                                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2017)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΑΔΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Α/Α	Είδος	Αριθμός Τιμολογίου	Είδος Μονάδος	Ποσότητα 	Τιμή Μονάδος	ΣΥΝΟΛΟ	
1	Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας (Ρ-2) πλευράς 0,60μ	1	ΤΕΜ	70			
2	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας - Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης	2	ΤΕΜ	300			
3	Προμήθεια πληροφοριακής πινακίδας	3	Μ2	85			
4	Προμήθεια πινακίδας ονοματοθεσίας επίστηλη	4	ΤΕΜ	280			
5	Προμήθεια πινακίδας ονοματοθεσίας επιτοίχια	5	ΤΕΜ	320			
6	Προμήθεια πινακίδας αρίθμησης οικιών	6	ΤΕΜ	255			
7	Προμήθεια Στύλου  πινακίδας 2’’ κόκκινου τύπου με λαμάκια	7	ΤΕΜ	200			
8	Προμήθεια Στύλου  πινακίδας 2’’ κόκκινου τύπου	8	ΤΕΜ	50			
9	Προμήθεια Στύλου  πινακίδας 11/5’’ κόκκινου τύπου	9	ΤΕΜ	145			
				ΣΥΝΟΛΟ	
				Φ.Π.Α 24%		
			       ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ            

Τα υλικά θα είναι προδιαγραφών ΥΠΕΧΩΔΕ
                                                                                
                                                                                            ……….………/…../2017

								Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 		ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2017)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΑΔΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Β - ΥΛΙΚΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Α/Α	Είδος	Αριθμός Τιμολογίου	Είδος Μονάδος	Ποσότητα 	Τιμή Μονάδος	ΣΥΝΟΛΟ	
1	Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 35cm	10	ΤΕΜ	9			
2	Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 45-50cm	11	ΤΕΜ	310			
3	Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 75cm	12	ΤΕΜ	115			
4	Προμήθεια κώνου ασφαλείας κυκλοφορίας 50 cm	13	ΤΕΜ	140			
5	Προμήθεια κώνου ασφαλείας κυκλοφορίας 75 cm	14	ΤΕΜ	20			
6	Προμήθεια καθρεπτών ακρυλικών διασταυρώσεων διαμέτρου 60 εκ	15	ΤΕΜ	15			
7	Φανάρι «αστραπή» με ηλιακό πάνελ	16	ΤΕΜ	7			
				ΣΥΝΟΛΟ			
				Φ.Π.Α 24%		
			          ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ                       	

Τα υλικά θα είναι προδιαγραφών ΥΠΕΧΩΔΕ

                                                                                            ……….………/…../2017

								Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ